# การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด

- โปรดถอดแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ออกจากเครื่องมือไฟฟ้าก่อนการทำงานทุกประเภทที่เครื่องมือไฟฟ้า (เช่น การบำรุงรักษา การเปลี่ยนเครื่องมือ เป็นต้น) เนื่องจากการสั่งงานสวิตช์เปิด/ปิดโดยไม่ตั้งใจขณะทำงานดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้

- เพื่อ‌ให้‌ทำงาน‌ได้‌อย่าง‌ถูกต้อง‌และ‌ปลอดภัย ต้อง‌รักษา‌เครื่อง‌และช่องระบายอ‌ากาศให้‌สะอาด‌อยู่‌เสมอ

กระบัง‌ป้องกัน‌ใบเลื่อย‌ชนิด‌ชักร่น‌ได้‌ต้อง‌เคลื่อนไหว‌ไปมา‌ได้‌อย่าง‌อิสระ‌และ‌ปิด‌ได้‌โดย‌อัตโนมัติ‌ตลอด‌เวลา ดังนั้น‌ต้อง‌รักษา‌บริเวณ‌รอบๆ กระบัง‌ป้องกัน‌ใบเลื่อย‌ชนิด‌ชักร่นได้‌ให้‌สะอาด‌อยู่เสมอ เอาฝุ่นและเศษผงออกโดยใช้แปรงปัด

ใบเลื่อย‌ที่‌ไม่ได้‌เคลือบ‌สามารถ‌ใช้‌น้ำมัน‌ที่‌ไม่มี‌กรด‌ทา‌บางๆ เพื่อ‌ป้องกัน‌สนิม ต้อง‌เช็ด‌น้ำมัน‌ออก‌ก่อนใช้‌ใบเลื่อย มิฉะนั้น‌น้ำมัน‌จะ‌เปื้อน‌ไม้‌ทำให้‌สกปรก‌ได้

เศษเหลือ‌ของ‌ยางไม้‌และ‌กาว‌บน‌ใบเลื่อย‌ทำให้‌ตัด‌ได้‌ไม่ดี ดังนั้น‌ให้‌ทำ‌ความ‌สะอาด‌ใบเลื่อย‌ทันที‌หลัง‌ใช้งาน