# 操作模式

##

- 請配合工件厚度來調整鋸切深度。不可以讓鋸齒完全突出於工件之外。

鬆開緊固扳桿 (26)。鋸切深度較小時，請您將電鋸抽離底座 (5)；鋸切深度較大時，請將電鋸往底座 (5) 方向推入。參考鋸深刻度尺調整好鋸深。將緊固扳桿 (26) 重新拉緊。

緊固扳桿 (26) 的夾力可再進行調整。做法是：旋開緊固扳桿 (26)，然後再逆時針將它旋緊，至少達 30° 錯位。

##

擱放電動工具時，最好以防護罩 (15) 正面朝下之方式放置。

鬆開蝶翼螺栓 (7)。側向翻轉電鋸。參考刻度尺 (8) 調整至所需尺寸。將蝶翼螺絲 (7) 重新旋緊。

提示：進行斜切時，實際的鋸切深度會比鋸深刻度尺 (27) 上顯示的數值還要小。

##

0° 切割標記 (10) 代表的是：進行直角鋸切時鋸片的所在位置。45° 切割標記 (9) 代表的是：進行 45° 鋸切時鋸片的所在位置。

為了確保鋸切的準確性，請按照插圖指示操作圓鋸機。最好先進行試鋸。