# البيانات الفنية

منشار دائري يدوي |  | GKS 18V-44 | GKS 18V-51
--- | --- | --- | ---
رقم الصنف |  | ‎3 601 JM3 0..‎ | ‎3 601 JM3 1..‎
الجهد الاسمي | فلط | ‎18 | ‎18
عدد اللفات اللاحملي المقدرA) | دقيقة-1 | 6300 | 6300
عمق القطع الأقصی
مع زاوية شطب مائلة 0° | مم | 44 | 51
مع زاوية شطب مائلة 45° | مم | 30 | 35
قفل محور الدوران |  | ● | ●
أبعاد صفيحة القاعدة | مم | 117 x ‏222‏ | 117 x ‏230‏
قطر شفرة المنشار | مم | 125 | 140
سمك الشفرة الفولاذية الأقصی | مم | 1,8 | 1,8
أدنى سمك للشفرة الفولاذية | مم | 0,6 | 0,6
ثقب الحضن | مم | 20 | 20
الوزن حسب EPTA-Procedure 01:2014B) | كجم | 2,4–3,5‏ | 2,5–3,6‏
درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن | °م | 0 ... +35‏ | 0 ... +35‏
درجة الحرارة المحيطة المسموح بها عند التشغيلC) وعند التخزين | °م | –20 ... +50‏ | –20 ... +50‏
المراكم الموصى بها |  | GBA 18V...‎‏ ≥ 4,0 أمبير ساعة ProCORE18V...‎‏ ≥ 4,0 أمبير ساعة | GBA 18V...‎‏ ≥ 4,0 أمبير ساعة ProCORE18V...‎‏ ≥ 4,0 أمبير ساعة
أجهزة الشحن الموصى بها |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...‎ | GAL 18... GAX 18... GAL 36...‎

A)

  مقاسة عند درجة حرارة 20−25 °م مع مركم GBA 18V 4.0Ah

B)

  حسب المركم المُستخدَم

C)

  قدرة محدودة في درجات الحرارة < 0 °م

قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.