# Technické údaje

Ruční okružní pila |  | GKS 18V-44 | GKS 18V-51
--- | --- | --- | ---
Číslo výrobku |  | ‎3 601 JM3 0..‎ | ‎3 601 JM3 1..‎
Jmenovité napětí | V | 18 | 18
Jmenovité otáčky naprázdnoA) | ot/min | 6 300 | 6 300
Max. hloubka řezu
při pokosovém úhlu 0° | mm | 44 | 51
při pokosovém úhlu 45° | mm | 30 | 35
Aretace vřetena |  | ● | ●
Rozměry základní desky | mm | 117 × 222 | 117 × 230
Průměr pilového kotouče | mm | 125 | 140
Max. tloušťka těla kotouče | mm | 1,8 | 1,8
Min. tloušťka těla kotouče | mm | 0,6 | 0,6
Upínací otvor | mm | 20 | 20
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 2,4–3,5 | 2,5–3,6
Doporučená teplota prostředí při nabíjení | °C | 0 až +35 | 0 až +35
Dovolená teplota prostředí při provozuC) a při skladování | °C | –20 až +50 | –20 až +50
Doporučené akumulátory |  | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Doporučené nabíječky |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Měřeno při 20–25 °C s akumulátorem GBA 18V 4.0Ah.

B)

  V závislosti na použitém akumulátoru

C)

  Omezený výkon při teplotách < 0 °C

Hodnoty se mohou podle výrobku lišit a mají na ně vliv podmínky použití a prostředí. Další informace najdete na www.bosch-professional.com/wac.