# Componentes ilustrados

A numeração dos componentes i‌lus‌tra‌dos refere‑se à apresentação da ferramenta elétrica na página de esquemas.

(1) | Bloqueio de ligação para o interruptor de ligar/desligar
(2) | Luz de trabalho
(3) | Chave sextavada interior
(4) | Tecla de bloqueio do veio
(5) | Placa de base
(6) | Parafuso para guia paralelaA)
(7) | Parafuso borboleta para pré-seleção de ângulos de meia-esquadria
(8) | Escala do ângulo de meia-esquadria
(9) | Marcação de corte de 45°
(10) | Marcação de corte de 0°
(11) | Guia paralelaA)
(12) | Cobertura de proteção pendular
(13) | Alavanca de ajuste para a capa de proteção pendular inferior
(14) | Expulsão de aparas
(15) | Tampa de proteção
(16) | Interruptor de ligar/desligar
(17) | BateriaA)
(18) | Punho (superfície do punho isolada)
(19) | Veio da serra
(20) | Flange de admissão
(21) | Disco de serra circularA)
(22) | Flange de aperto
(23) | Parafuso de aperto com arruela
(24) | Tecla de desbloqueio da bateriaA)
(25) | Adaptador de aspiraçãoA)
(26) | Alavanca tensora para pré-seleção da profundidade de corte
(27) | Escala de profundidade de corte
(28) | Par de gramposA)

A)

  Este acessório não pertence ao volume de fornecimento.