# Technische gegevens

Cirkelzaag |  | GKS 18V-44 | GKS 18V-51
--- | --- | --- | ---
Productnummer |  | ‎3 601 JM3 0..‎ | ‎3 601 JM3 1..‎
Nominale spanning | V | 18 | 18
Nominaal onbelast toerentalA) | min–1 | 6300 | 6300
Max. zaagdiepte
bij verstekhoek 0° | mm | 44 | 51
bij verstekhoek 45° | mm | 30 | 35
Blokkering van uitgaande as |  | ● | ●
Afmetingen voetplaat | mm | 117 x 222 | 117 x 230
Zaagbladdiameter | mm | 125 | 140
Max. zaagbladdikte | mm | 1,8 | 1,8
Min. zaagbladdikte | mm | 0,6 | 0,6
Asgat | mm | 20 | 20
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 2,4–3,5 | 2,5–3,6
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruikC) en bij opslag | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Aanbevolen accu's |  | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Aanbevolen oplaadapparaten |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Gemeten bij 20−25 °C met accu GBA 18V 4.0Ah.

B)

  afhankelijk van gebruikte accu

C)

  beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C

Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.