# Caractéristiques ‌techniques

Scie circulaire |  | GKS 18V-44 | GKS 18V-51
--- | --- | --- | ---
Référence |  | ‎3 601 JM3 0..‎ | ‎3 601 JM3 1..‎
Tension nominale | V | 18 | 18
Régime à vide assignéA) | tr/min | 6 300 | 6 300
Profondeur de coupe maxi
pour angle d’inclinaison de 0° | mm | 44 | 51
pour angle d’inclinaison de 45° | mm | 30 | 35
Blocage de broche |  | ● | ●
Dimensions de la plaque de base | mm | 117 x 222 | 117 x 230
Diamètre de lame de scie | mm | 125 | 140
Épaisseur de lame maxi | mm | 1,8 | 1,8
Épaisseur de corps de lame mini | mm | 0,6 | 0,6
Alésage | mm | 20 | 20
Poids selon EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 2,4–3,5 | 2,5–3,6
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Températures ambiantes admissibles pendant l’utilisationC) et pour le stockage | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Batteries recommandées |  | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Chargeurs recommandés |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Mesuré à 20−25 °C avec accu GBA 18V 4.0Ah.

B)

  selon l’accumulateur utilisé

C)

  performances réduites à des températures < 0 °C

Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.