# Az ábrázolásra kerülő komponensek

Az ábrázolt alkatrészek sorszámozása megfelel az elektromos kéziszerszám ábrájának, az ábrákat tartalmazó oldalon.

(1) | A be-/kikapcsoló bekapcsolásreteszelője
(2) | Munkalámpa
(3) | Belső hatlapos csavarkulcs
(4) | Tengelyreteszelő gomb
(5) | Alaplemez
(6) | Csavar a párhuzamvezetőhözA)
(7) | Szárnyascsavar a sarokszög-előválasztáshoz
(8) | Gérszögskála
(9) | 45°-os vágási jelölés
(10) | 0°-os vágási jelölés
(11) | PárhuzamvezetőA)
(12) | Elfordítható védőburkolat
(13) | Lengő védőburkolat beállítókarja
(14) | Forgácskidobó
(15) | Védőbúra
(16) | Be-/kikapcsoló
(17) | AkkumulátorA)
(18) | Fogantyú (szigetelt markolatfelület)
(19) | Fűrésztengely
(20) | Befogókarima
(21) | KörfűrészlapA)
(22) | Befogókarima
(23) | Befogócsavar alátéttel
(24) | Akkumulátor-reteszelésfeloldó gombA)
(25) | ElszívóadapterA)
(26) | Szorítókar a vágási mélység előválasztásához
(27) | Vágási mélységi skála
(28) | Csavarszorító-párA)

A)

  Ez a tartozék nem tartozik a standard szállítmányhoz.