# Műszaki adatok

Kézi körfűrész |  | GKS 18V-44 | GKS 18V-51
--- | --- | --- | ---
Cikkszám |  | ‎3 601 JM3 0..‎ | ‎3 601 JM3 1..‎
Névleges feszültség | V | 18 | 18
Névleges üresjárati fordulatszámA) | perc-1 | 6300 | 6300
Max. vágási mélység
0° sarkalószög esetén | mm | 44 | 51
45° sarkalószög esetén | mm | 30 | 35
Tengelyreteszelés |  | ● | ●
Az alaplap méretei | mm | 117 x 222 | 117 x 230
Fűrészlapátmérő | mm | 125 | 140
Max. fűrészlapmag-vastagság | mm | 1,8 | 1,8
Min. törzslapvastagság | mm | 0,6 | 0,6
Befogófurat | mm | 20 | 20
Tömeg az „EPTA-Procedure 01:2014” (2014/01 EPTA‑eljárás) szerintB) | kg | 2,4–3,5 | 2,5–3,6
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Megengedett környezeti hőmérséklet az üzemelésC) és a tárolás során | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Javasolt akkumulátorok |  | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Javasolt töltőkészülékek |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  20−25 °C hőmérsékleten a GBA 18V 4.0Ah akkumulátorral mérve.

B)

  a felhasznált akkumulátortól függően

C)

  < 0 °C hőmérsékletek mellett korlátozott teljesítmény

Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.