# Introduzir/substituir o disco de serra circular

- Antes de qualquer trabalho na ferramenta elétrica (p. ex. manutenção, troca de ferramenta, etc.) retire a bateria da mesma. Existe perigo de ferimentos no caso de acionamento acidental do interruptor de ligar/desligar.

- Para a montagem do disco de serra é necessário usar luvas de proteção. Há perigo de lesões no caso de contato com o disco de serra.

- Jamais usar discos abrasivos como ferramentas de trabalho.

- Só utilizar discos de serra que correspondam aos dados caraterísticos indicados nesta instrução de serviço e na ferramenta elétrica e que sejam controlados conforme EN 847‑1 e respetivamente marcados.

- Só utilizar discos de serra que correspondam aos dados caraterísticos indicados nesta instrução de serviço e na ferramenta elétrica.

##

No final desta instrução de serviço encontra‑se uma vista geral dos discos de serra recomendadas.

##

Para trocar o disco de serra, é recomendável apoiar a ferramenta elétrica sobre o lado do motor.

- Pressionar a tecla de bloqueio do veio (4) e manter premida.

- Acionar a tecla de bloqueio do veio (4) apenas com o veio de serra parado. Caso contrário, a ferramenta elétrica pode ficar danificada.

- Desapertar com a chave sextavada interior (3) o parafuso de fixação (23) no sentido ➊.

- Oscilar a capa de proteção pendular (12) para trás e segurar a mesma.

- Retire o flange de aperto (22) e o disco de serra (21) do veio da serra (19).

##

Para trocar o disco de serra, é recomendável apoiar a ferramenta elétrica sobre o lado do motor.

- Limpar o disco de serra (21) e todas as peças de fixação.
- Oscilar a capa de proteção pendular (12) para trás e segurar a mesma.
- Colocar o disco de serra (21) no flange de admissão (20). O sentido de corte dos dentes (direção da seta no disco da serra) e a direção da seta de rotação na tampa de proteção (15) têm de coincidir.
- Coloque o flange de aperto (22) e aperte o parafuso de fixação (23) no sentido de rotação ➋. Preste atenção à posição de montagem do flange de admissão (20) e do flange de aperto (22).
- Pressione a botão de travamento do eixo (4) e mantenha o mesmo pressionado.
- Aperte com a chave sextavada interior (3) o parafuso de fixação (23) no sentido de rotação ➋. O torque de aperto deve ser de 6–9 Nm, o que significa à mão e mais um ¼ de volta.