# Techniniai duomenys

Diskinis pjūklas |  | GKS 18V-44 | GKS 18V-51
--- | --- | --- | ---
Gaminio numeris |  | ‎3 601 JM3 0..‎ | ‎3 601 JM3 1..‎
Nominalioji įtampa | V | 18 | 18
Nominalus tuščiosios eigos sūkių skaičiusA) | min–1 | 6300 | 6300
Maks. pjovimo gylis
kai įstrižo pjūvio kampas 0° | mm | 44 | 51
kai įstrižo pjūvio kampas 45° | mm | 30 | 35
Suklio fiksatorius |  | ● | ●
Pagrindo plokštės matmenys | mm | 117 x 222 | 117 x 230
Pjūklo disko skersmuo | mm | 125 | 140
Maks. pjūklo disko korpuso storis | mm | 1,8 | 1,8
Min. pjūklo disko korpuso storis | mm | 0,6 | 0,6
Pjūklo disko kiaurymė | mm | 20 | 20
Svoris pagal „EPTA-Procedure 01:2014“B) | kg | 2,4–3,5 | 2,5–3,6
Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkraunant | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Leidžiamoji aplinkos temperatūra veikiantC) ir sandėliuojant | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Rekomenduojami akumuliatoriai |  | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Rekomenduojami krovikliai |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Išmatuota 20−25 °C temperatūroje su akumuliatoriumi GBA 18V 4.0Ah.

B)

  priklausomai nuo naudojamo akumuliatoriaus

C)

  ribota galia, esant temperatūrai < 0 °C

Vertės gali skirtis priklausomai nuo gaminio, jos taip pat priklauso nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.bosch-professional.com/wac.