# Techniniai duomenys

Akumuliatorinis smūginis suktuvas |  | GDR 18V-215 | GDX 18V-285
--- | --- | --- | ---
Gaminio numeris |  | ‎3 601 JN2 0..‎ | ‎3 601 JN2 1..‎
Nominalioji įtampa | V= | 18 | 18
Tuščiosios eigos sūkių skaičius
Nustatymas 1 | min–1 | 2100A) | 2000B)
Nustatymas 2 | min–1 | 3300A) | 2800B)
Smūgių skaičius
Nustatymas 1 | min–1 | 3000A) | 3000B)
Nustatymas 2 | min–1 | 3800A) | 3600B)
Maks. užveržimo momentas | Nm | 215A) | 285B)
Maks. atsukimo momentas | Nm | – | 500B)
Mašininių varžtų Ø | mm | M6–M16 | M8–M18
Įrankių įtvaras |  | ¼" vidinis šešiabriaunis | ½" išorinis keturbriaunis ¼" vidinis šešiabriaunis
SvorisC) | kg | 1,4–2,4 | 1,5–2,5
Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkraunant | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Leidžiamoji aplinkos temperatūra veikiantD) ir sandėliuojant | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Rekomenduojami akumuliatoriai |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Rekomenduojami krovikliai |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Išmatuota 20−25 °C temperatūroje su akumuliatoriumi GBA 18V 4.0Ah.

B)

  išmatuota 20–25 °C temperatūroje su akumuliatoriumi ProCORE18V 12.0Ah

C)

  priklausomai nuo naudojamo akumuliatoriaus

D)

  ribota galia, esant temperatūrai < 0 °C

Vertės gali skirtis priklausomai nuo gaminio, jos taip pat priklauso nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.bosch-professional.com/wac.