# Technické údaje

Akumulátorový impulzový skrutkovač |  | GDR 18V-215 | GDX 18V-285
--- | --- | --- | ---
Číslo položky |  | ‎3 601 JN2 0..‎ | ‎3 601 JN2 1..‎
Menovité napätie | V= | 18 | 18
Voľnobežné otáčky
Nastavenie 1 | ot/min | 2 100A) | 2 000B)
Nastavenie 2 | ot/min | 3 300A) | 2 800B)
Frekvencia impulzu
Nastavenie 1 | min-1 | 3 000A) | 3 000B)
Nastavenie 2 | min-1 | 3 800A) | 3 600B)
Max. uťahovací moment | Nm | 215A) | 285B)
Max. uvoľňovací moment | Nm | – | 500B)
Ø strojárenských skrutiek | mm | M6 – M16 | M8 – M18
Upnutie nástroja |  | ¼" vnútorný šesťhran | ½" vonkajší šesťhran ¼" vnútorný šesťhran
HmotnosťC) | kg | 1,4 – 2,4 | 1,5 – 2,5
Odporúčaná teplota okolia pri nabíjaní | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Povolená teplota okolia pri prevádzkeD) a pri skladovaní | °C | −20 ... +50 | −20 ... +50
Odporúčané akumulátory |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Odporúčané nabíjačky |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Merané pri 20−25 °C s akumulátorom GBA 18V 4.0Ah.

B)

  Merané pri 20 − 25 °C s akumulátorom ProCORE18V 12.0Ah

C)

  v závislosti od použitého akumulátora

D)

  obmedzený výkon pri teplotách < 0 °C

Hodnoty sa môžu líšiť podľa výrobku a závisia od podmienok použitia a prostredia. Ďalšie informácie na adrese www.bosch-professional.com/wac.