# การใส่เครื่องมือ (ดูภาพประกอบ A–B)

##

## GDR 18V-215:

หมายเหตุ: อาจใส่ดอกขันสกรูได้เพียงบางประเภทเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหมายเลขชิ้นส่วน (ดูตารางต่อไปนี้)

GDR 18V-215: | ‎3 601 JN2 020 ‎3 601 JN2 0E0 ‎3 601 JN2 040 | ‎3 601 JN2 0L0 ‎3 601 JN2 050
ดอกขันสกรูหัวเดี่ยว | 9.5 มม. | 9.5 มม. 14 มม.
ดอกขันสกรูหัวคู่ | 9.8 มม. | 9.8 มม. 17 มม.

ดึงปลอกสำหรับล็อค (2) ไปข้างหน้า จับเครื่องมือใส่เข้าในด้ามจับเครื่องมือ (1) จนสุด และปล่อยมือจากปลอกสำหรับล็อค (2) อีกครั้งเพื่อล็อคเครื่องมือที่ใส่เข้าไป

ท่านสามารถใส่ดอกไขควง (13) เข้ากับตัวยึดดอกไขควงอเนกประสงค์ที่มีสลักล็อคทรงกลม (12) ได้

##

- โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัยของเครื่องมือเจาะ เครื่องมือเจาะบางชนิดอาจไม่เหมาะกับเครื่องมือไฟฟ้าเนื่องจากมีแรงบิดสูง

- เมื่อใส่เครื่องมือ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้สวมเครื่องมือเข้าในด้ามจับเครื่องมืออย่างมั่นคงแล้ว หาก‌เครื่องมือไม่ได้เชื่อมต่อกับ‌ด้ามจับ‌เครื่องมืออย่างแน่นหนา เครื่องมือ‌อาจ‌หลุดหลวม‌และไม่สามารถควบคุมได้อีกต่อไป

หมายเหตุ: อาจใส่ดอกขันสกรูได้เพียงบางประเภทเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหมายเลขชิ้นส่วน (ดูตารางต่อไปนี้)

GDX 18V-285: | ‎3 601 JN2 120 ‎3 601 JN2 1E0 | ‎3 601 JN2 1L0 ‎3 601 JN2 150
ดอกขันสกรูหัวเดี่ยว | 9.5 มม. | 9.5 มม. 14 มม.
ดอกขันสกรูหัวคู่ | 9.8 มม. | 9.8 มม. 17 มม.

ดันเครื่องมือเจาะ (14) เข้ากับหัวสี่เหลี่ยมของตัวจับยึดเครื่องมือ (1)

เนื่องด้วยวิธีการทำงานของระบบ เครื่องมือเจาะ (14) จะวางอยู่บนตัวจับยึดเครื่องมือ (1) โดยมีระยะหลวมเล็กน้อย ซึ่งไม่ส่งผลต่อการทำงาน/ความปลอดภัย

##

ดึงปลอกสำหรับล็อค (2) ไปด้านหน้าและถอดเครื่องมือออก