# Ubacivanje namenskog alata (videti slike A–B)

##

## GDR 18V-215:

NAPOMENA: U zavisnosti od broja artikla mogu da se koriste samo određene vrste bitova (videti narednu tabelu).

GDR 18V-215: | ‎3 601 JN2 020 ‎3 601 JN2 0E0 ‎3 601 JN2 040 | ‎3 601 JN2 0L0 ‎3 601 JN2 050
Single End Bit | 9,5 mm | 9,5 mm 14 mm
Double End Bit | 9,8 mm | 9,8 mm 17 mm

Vucite čauru za blokadu (2) ka napred i gurajte alat za umetanje do graničnika u prihvat za alat (1) pa pustite ponovo čauru za blokadu (2) da biste blokirali alat za umetanje.

Umetke uvrtača (13) možete da umetnete preko univerzalnog držača umetaka sa kugličnim žlebom (12).

##

- Obratite pažnju na napomenu o sigurnoj primeni namenskih alata. Pojedini namenski alati zbog visokog obrtnog momenta nisu pogodni za električni alat.

- Pazite prilikom umetanja umetnog alata da on dobro nalegne na prihvat alata. Ako umetni alat nije čvrsto spojen sa prihvatom za alat, može se ponovo odvrnuti i ne može se više kontrolisati.

NAPOMENA: U zavisnosti od broja artikla mogu da se koriste samo određene vrste bitova (videti narednu tabelu).

GDX 18V-285: | ‎3 601 JN2 120 ‎3 601 JN2 1E0 | ‎3 601 JN2 1L0 ‎3 601 JN2 150
Single End Bit | 9,5 mm | 9,5 mm 14 mm
Double End Bit | 9,8 mm | 9,8 mm 17 mm

Gurnite namenski alat (14) na četvorougao prihvata za alat (1).

Uslovljeno sistemom namenski alat naleže (14) sa malo igre na prihvat za alat (1); ovo nema uticaja na funkcionisanje/bezbednost.

##

Povucite čauru za blokadu (2) ka napred i izvadite umetni alat.