# نحوه قرار دادن ابزار مورد استفاده (رجوع کنید به تصاویر A – B)

##

## GDR 18V-215:

نکته: برحسب شماره فنی می توان انواع مشخصی از سر مته ها را قرار داد (به جدول زیر رجوع کنید).

GDR 18V-215‏: | ‎3 601 JN2 020 ‎3 601 JN2 0E0 ‎3 601 JN2 040 | ‎3 601 JN2 0L0 ‎3 601 JN2 050
مته یک سر | ‎9,5 mm‎ | ‎9,5 mm‎ ‎14 mm‎
مته دو سر | ‎9,8 mm‎ | ‎9,8 mm‎ ‎17 mm‎

آداپتور قفل ‍کننده (2) را به جلو برانید، ابزار را تا انتها در ابزارگیر (1) برانید و آداپتور قفل ‍کننده (2) را دوباره رها کنید تا ابزار قفل شود.

سرهای پیچ گوشتی (13) را می توانید توسط یک نگهدارنده عمومی با چفت ساچمه ای (12) جا بیندازید.

##

- به نکات ایمنی استفاده از ابزار مورد استفاده توجه کنید. برخی از ابزارهای مورد استفاده به دلیل گشتاور بالا، برای این ابزار برقی مناسب نیستند.

- هنگام قرار دادن ابزار دقت کنید که ابزار، مطمئن در ابزارگیر قرار گیرد. در صورت عدم اتصال محکم ما بین سر پیچگوشتی و ابزارگیر، امکان شل شدن و جدا شدن مجدد ابزار که دیگر قابل کنترل نمی باشد وجود دارد.

نکته: برحسب شماره فنی می توان انواع مشخصی از سر مته ها را قرار داد (به جدول زیر رجوع کنید).

GDX 18V-285‏: | ‎3 601 JN2 120 ‎3 601 JN2 1E0 | ‎3 601 JN2 1L0 ‎3 601 JN2 150
مته یک سر | ‎9,5 mm‎ | ‎9,5 mm‎ ‎14 mm‎
مته دو سر | ‎9,8 mm‎ | ‎9,8 mm‎ ‎17 mm‎

ابزار مورد استفاده (14) را روی چهار لبه ابزارگیر (1) برانید.

بنابر دلایل سیستمی، ابزار مورد استفاده (14) با کمی حرکت آزادانه در ابزارگیر (1) قرار می گیرد؛ این تأثیری روی عملکرد/ایمنی ندارد.

##

آداپتور قفل (2) را به جلو برانید و ابزار را از ابزارگیر بردارید.