# Namestitev nastavka (glejte slike A–B)

##

## GDR 18V-215:

OPOMBA: odvisno od kataloške številke je mogoče, da lahko uporabite samo nekatere vrste nastavkov (glejte preglednico v nadaljevanju).

GDR 18V-215: | ‎3 601 JN2 020 ‎3 601 JN2 0E0 ‎3 601 JN2 040 | ‎3 601 JN2 0L0 ‎3 601 JN2 050
Enostranski nastavek | 9,5 mm | 9,5 mm 14 mm
Dvostranski nastavek | 9,8 mm | 9,8 mm 17 mm

Blokirni tulec (2) povlecite naprej, nastavek povsem potisnite v držalo za vpenjanje (1), nato pa blokirni tulec (2) spustite, da se nastavek zaskoči.

Vijačne nastavke (13) lahko vstavite z univerzalnim držalom s kroglično zaskočko (12).

##

- Upoštevajte opombo o varni uporabi nastavkov. Nekateri nastavki zaradi visokega vrtilnega momenta niso primerni za električno orodje.

- Pri nameščanju nastavka se prepričajte, da se je nastavek varno zaskočil v držalo orodja. Če nastavek ni trdno vpet v držalo orodja, lahko prijem popusti in orodja ne morete več nadzorovati.

OPOMBA: odvisno od kataloške številke je mogoče, da lahko uporabite samo nekatere vrste nastavkov (glejte preglednico v nadaljevanju).

GDX 18V-285: | ‎3 601 JN2 120 ‎3 601 JN2 1E0 | ‎3 601 JN2 1L0 ‎3 601 JN2 150
Enostranski nastavek | 9,5 mm | 9,5 mm 14 mm
Dvostranski nastavek | 9,8 mm | 9,8 mm 17 mm

Nastavek (14) potisnite na štirirobi vpenjalni sistem (1).

Zaradi zasnove sistema se nastavek (14) vpenjalnemu sistemu (1) ne prilega povsem natančno; to ne vpliva na njegovo delovanje ali varnost.

##

Blokirni tulec (2) povlecite naprej in odstranite nastavek.