# انتخاب حالت کار

ابزار برقی در 2 حالت عملکرد از پیش تعیین شده در هر مدل کار می کند:

GDR 18V-215: کاهش اتوماتیک سرعت (چوب) و خاموش شدن اتوماتیک (فلز)

GDX 18V-285: خاموش شدن اتوماتیک (ABR) و خاموش شدن اتوماتیک (فلز)

به منظور تعویض بین حالت های کاری، دکمه حالت (20) را فشار دهید.

حالت کار از پیش تعیین شده | عملکرد | کاربرد توصیه شده
--- | --- | ---
ABR (GDX 18V-285) | قطع اتوماتیک (ABR) عملکردی برای شل بودن مهره ها است: ابزار برقی به محض شل شدن پیچ یا مهره، به صورت اتوماتیک خاموش می شود. قطع اتوماتیک از افتادن مهره از رزوه پیچ در هنگام شل شدن جلوگیری می کند. نکته: این حالت کار فقط زمانی می تواند فعال شود که ابزار برقی در حالت چپ گرد قرار داشته باشد. | اندازه پیچ کاری: M12
خاموش شدن اتوماتیک (فلز) (GDR 18V-215 و GDX 18V-285) | در حالت کار خاموش شدن اتوماتیک (فلز)، به محض افزایش گشتاور و شروع عملکرد ضربه، ابزار برقی به طور اتوماتیک متوقف می شودA). این حالت کار از بیش از حد محکم شدن پیچ ها جلوگیری می کند. نکته: نتیجه کار بسته به مواد، پیچ ها و محکم بودن دیوار مورد استفاده می تواند تغییر کند. قبل از انجام هر کاری روی قطعه کار واقعی، امتحان کنید. | ماده: فلز ‎(2 mm)‎ پیچ خودکار: ‎4,2 x 25 mm‎
کاهش اتوماتیک سرعت (چوب) (GDR 18V-215) | در حالت کار کاهش اتوماتیک سرعت (چوب)، ابزار برقی سرعت را هنگام محکم کردن کاهش می دهد (ضربه زدن در عمل)A). این حالت کار مانع محکم شدن بیش از حد پیچ می شود، زیرا کاربر به اندازه کافی وقت دارد تا کلید روشن/خاموش (9) را رها کند. نکته: در حالت کار کاهش اتوماتیک سرعت (چوب)، انتخاب سرعت از پیش امکان پذیر نیست. نکته: اگر در حالت کار کاهش اتوماتیک سرعت (چوب)، پیچ هایی با طول < ‎50 mm‎ استفاده شود و اگر هیچ ضربه ای تشخیص داده نشود، امکان دارد که ابزار برقی نتواند سرعت را به موقع کاهش دهد. | ماده: چوب پیچ مخصوص چوب: ‎5 x 50 mm‎

A)

  حالت های کار خاموش شدن اتوماتیک (فلز) و کاهش اتوماتیک سرعت (چوب) فقط زمانی می توانند فعال شوند که کلید روشن/خاموش (9) کاملاً فشار داده شوند و پیچ ها به طور کامل پیچ شده باشند.