# Выбор режима работы

Электроинструмент имеет два запрограммированных режима работы у каждой модели:

GDR 18V-215: «Автозамедление (древесина)» и «Автоотключение (металл)»

GDX 18V-285: «Автоотключение (ABR)» и «Автоотключение (металл)»

Для переключения между режимами используется кнопка выбора режима (20).

Предустановленный режим работы | Функция | Рекомендуемые варианты использования
--- | --- | ---
ABR (GDX 18V-285) | «Автоотключение (ABR)» – это функция, предусмотренная для ослабления гаек: электроинструмент автоматически отключается, когда гайка ослаблена. Автоотключение предотвращает падение гайки с резьбы при ослаблении. Указание: включить этот режим работы можно, только если электроинструмент находится в режиме левого вращения. | Размер шурупов: M12
Автоотключение (металл) (GDR 18V-215 и GDX 18V-285) | В режиме работы «Автоотключение (металл)» электроинструмент автоматически останавливается, когда возрастает крутящий момент и используется функция удараA). Этот режим работы предотвращает слишком плотное затягивание шурупа. Указание: результат может варьироваться в зависимости от материала, используемых шурупов и прилагаемого со стороны пользователя усилия. Перед любыми работами проводите пробный пуск на фактической заготовке. | Материал: металл (2 мм) Самонарезающие шурупы: 4,2 x 25 мм
Автозамедление (древесина) (GDR 18V-215) | В режиме «Автозамедление (древесина)» электроинструмент снижает частоту вращения при затягивании (при включенном ударном механизме)A). Этот режим работы предотвращает слишком плотное затягивание шурупа, поскольку у пользователя будет достаточно времени, чтобы отпустить выключатель (9). Указание: выбор числа оборотов в режиме работы «Автозамедление (древесина)» не предусмотрен. Указание: при выполнении работ в режиме «Автозамедление (древесина)» с шурупами длиной < 50 мм и если при этом не распознается удар, возможна ситуация, когда электроинструмент не сможет своевременно понизить частоту вращения. | Материал: древесина Шуруп по древесине: 5 x 50 мм

A)

  Режимы работы «Автоотключение (металл)» и «Автозамедление (древесина)» можно активировать только тогда, когда выключатель (9) полностью выжат и шурупы полностью вкручены.