# Teknik veriler

Akülü darbeli tork anahtarı |  | GDR 18V-215 | GDX 18V-285
--- | --- | --- | ---
Malzeme numarası |  | ‎3 601 JN2 0..‎ | ‎3 601 JN2 1..‎
Nominal gerilim | V= | 18 | 18
Boştaki devir sayısı
Ayar 1 | dev/dak | 2100A) | 2000B)
Ayar 2 | dev/dak | 3300A) | 2800B)
Darbe sayısı
Ayar 1 | darbe/dak | 3000A) | 3000B)
Ayar 2 | darbe/dak | 3800A) | 3600B)
maks. sıkma torku | Nm | 215A) | 285B)
Maks. çözme torku | Nm | – | 500B)
Makine vidası çapı | mm | M6–M16 | M8–M18
Uç girişi |  | ¼" altıgen şaft vidalama ucu | ½" dış dörtgen ¼" altıgen şaft vidalama ucu
AğırlıkC) | kg | 1,4–2,4 | 1,5–2,5
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
ÇalışmaD) ve depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Tavsiye edilen aküler |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Önerilen şarj cihazları |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  20−25 °C'de akü GBA 18V 4.0Ah ile ölçülmüştür.

B)

  20–25 °C'de akü ProCORE18V 12.0Ah ile ölçülmüştür

C)

  Kullanılan aküye bağlı

D)

  < 0 °C sıcaklıklarda sınırlandırılmış performans

Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.