# Tekniset tiedot

Akkuiskuruuvinväännin |  | GDR 18V-215 | GDX 18V-285
--- | --- | --- | ---
Tuotenumero |  | ‎3 601 JN2 0..‎ | ‎3 601 JN2 1..‎
Nimellisjännite | V= | 18 | 18
Tyhjäkäyntikierrosluku
Asetus 1 | min-1 | 2 100A) | 2 000B)
Asetus 2 | min-1 | 3 300A) | 2 800B)
Iskuluku
Asetus 1 | min-1 | 3 000A) | 3 000B)
Asetus 2 | min-1 | 3 800A) | 3 600B)
Suurin kiristysmomentti | Nm | 215A) | 285B)
Suurin irrotusmomentti | Nm | – | 500B)
Koneruuvin Ø | mm | M6–M16 | M8–M18
Käyttötarvikkeen pidin |  | ¼":n kuusiokolo | ½":n ulkoneliö ¼":n kuusiokolo
PainoC) | kg | 1,4–2,4 | 1,5–2,5
Suositeltu ympäristön lämpötila latauksen aikana | °C | 0...+35 | 0...+35
Sallittu ympäristön lämpötila käytössäD) ja säilytyksessä | °C | –20...+50 | –20...+50
Suositellut akut |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Suositellut latauslaitteet |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Mitattu 20−25 °C:n lämpötilassa akun GBA 18V 4.0Ah kanssa.

B)

  mitattu 20−25 °C:n lämpötilassa akun ProCORE18V 12.0Ah kanssa

C)

  riippuen käytetystä akusta

D)

  rajoitettu teho, kun lämpötila < 0 °C

Arvot voivat vaihdella tuotteen mukaan ja riippuvat käyttö- ja ympäristöolosuhteista. Lisätietoja saat verkko-osoitteesta www.bosch-professional.com/wac.