# การเลือกความเร็วรอบล่วงหน้า

ท่านสามารถใช้ปุ่มการตั้งความเร็วรอบล่วงหน้า (15) เพื่อตั้งความเร็วรอบที่จำเป็นไว้ล่วงหน้าได้ 2 ระดับ

โดยให้กดปุ่มการตั้งความเร็วรอบล่วงหน้า (15) ซ้ำๆ จนกระทั่งการตั้งค่าที่ต้องการส่งสัญญาณออกมาในไฟแสดงความเร็วรอบ (16) การตั้งค่าที่เลือกจะถูกบันทึกไว้

ความเร็วรอบที่ต้องใช้ขึ้นอยู่กับประเภทวัสดุและเงื่อนไขการทำงาน และสามารถกำหนดได้จากการทดลองฝึกปฏิบัติ

ข้อมูลในตารางต่อไปนี้เป็นค่าแนะนำ

| การตั้งค่าพื้นฐานความเร็วรอบเป็นระดับ
--- | ---
1 | 2
[นาที–1] | [นาที–1]
จำนวนระดับความเร็วรอบ |  |
2 (GDR 18V-215) | 0–2100 | 0–3300
2 (GDX 18V-285) | 0–2000 | 0–2800

คุณสามารถใช้ปุ่มสำหรับตั้งความเร็วรอบล่วงหน้า (15) คุณสามารถใช้ปุ่มสำหรับตั้งความเร็วรอบล่วงหน้า