# Tehnilised andmed

Akulöökkruvikeeraja |  | GDR 18V-215 | GDX 18V-285
--- | --- | --- | ---
Tootenumber |  | ‎3 601 JN2 0..‎ | ‎3 601 JN2 1..‎
Nimipinge | V= | 18 | 18
Tühikäigu-pöörlemiskiirus
Seade 1 | min–1 | 2100A) | 2000B)
Seade 2 | min–1 | 3300A) | 2800B)
Löögisagedus
Seade 1 | min–1 | 3000A) | 3000B)
Seade 2 | min–1 | 3800A) | 3600B)
Max pingutus-pöördemoment | Nm | 215A) | 285B)
Max vabastusmoment | Nm | – | 500B)
Masinakruvide Ø | mm | M6–M16 | M8–M18
Tööriistakinnitus |  | ¼" sisekuuskant | ½" välisnelikant ¼" sisekuuskant
KaalC) | kg | 1,4–2,4 | 1,5–2,5
Soovitatav keskkonnatemperatuur laadimisel | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Lubatud keskkonnatemperatuur töötamiselD) ja hoiustamisel | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Soovitatavad akud |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Soovitatavad laadimisseadmed |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Mõõdetud 20−25 °C juures akuga GBA 18V 4.0Ah.

B)

  mõõdetud 20–25 °C juures akuga ProCORE18V 12.0Ah

C)

  sõltuvalt kasutatud akust

D)

  piiratud jõudlus temperatuuridel < 0 °C

Väärtused võivad olenevalt tootest varieeruda ja oleneda kasutus- ning keskkonnatingimustest.Täiendav teave veebisaidil www.bosch-professional.com/wac.