# Memilih mode pengoperasian

Perkakas listrik memiliki 2 mode pengoperasian yang ditentukan sebelumnya pada setiap model:

GDR 18V-215: Perlambatan Otomatis (kayu) dan Mati Otomatis (logam)

GDX 18V-285: Pematian Otomatis (ABR) dan Mati Otomatis (logam)

Untuk berganti antar mode pengoperasian, tekan tombol Mode (20).

Mode pengoperasian yang ditentukan sebelumnya | Fungsi | Rekomendasi penggunaan
--- | --- | ---
ABR (GDX 18V-285) | Pematian otomatis (ABR) adalah fungsi untuk melonggarkan mur: Perkakas listrik mati secara otomatis ketika mur sekrup dilepaskan. Pematian otomatis mencegah mur sekrup terlepas dari ulir sekrup saat dilonggarkan. Catatan: Mode pengoperasian ini hanya dapat diaktifkan jika perkakas listrik diatur untuk berputar berlawanan arah jarum jam. | Ukuran sekrup: M12
Mati Otomatis (logam) (GDR 18V-215 dan GDX 18V-285) | Pada mode pengoperasian Mati Otomatis (logam), perkakas listrik berhenti secara otomatis begitu torsi meningkat dan fungsi impact dimulai A). Mode pengoperasian ini mencegah sekrup terlalu kencang. Catatan: Tergantung pada bahan, sekrup, dan tekanan yang diterapkan pengguna, hasil dapat berbeda. Sebelum melakukan pekerjaan apa pun pada benda kerja asli, lakukan uji coba. | Bahan: Logam (2 mm) Sekrup pemotongan otomatis: 4,2 x 25 mm
Perlambatan otomatis (kayu) (GDR 18V-215) | Pada mode pengoperasian Perlambatan Otomatis (kayu), perkakas listrik mengurangi kecepatan putaran saat mengencangkan (alat penggetar beroperasi)A). Mode pengoperasian ini mencegah sekrup terlalu kencang sehingga pengguna memiliki cukup waktu untuk melepaskan tombol on/off (9). Catatan: Pemilihan awal kecepatan putaran tidak dapat dilakukan pada mode pengoperasian Perlambatan Otomatis (kayu). Catatan: Jika sekrup dengan panjang < 50 mm digunakan dalam mode pengoperasian Perlambatan Otomatis (kayu) dan tidak ada getaran yang terdeteksi, kemungkinan perkakas listrik tidak dapat mengurangi kecepatan putaran tepat pada waktunya. | Bahan: Kayu Sekrup kayu: 5 x 50 mm

A)

  Mode pengoperasian Mati otomatis (logam) dan Perlambatan otomatis (kayu) hanya dapat diaktifkan jika tombol on/off (9) ditekan sepenuhnya dan sekrup terpasang sepenuhnya.