# Seleccionar el modo de trabajo

La herramienta eléctrica dispone de 2 modos de trabajo predefinidos por modelo:

GDR 18V-215: Autodesaceleración (madera) y Autodesconexión (metal)

GDX 18V-285: Desconexión automática (ABR) y Autodesconexión (metal)

Para cambiar entre los modos de trabajo, presione la tecla de modo (20).

Modo de trabajo predefinido | Función | Aplicaciones recomendadas
--- | --- | ---
ABR (GDX 18V-285) | La desconexión automática (ABR) es una función para aflojar tornillos o tuercas: la herramienta eléctrica se desconecta automáticamente en cuanto se suelta la tuerca del tornillo. La desconexión automática evita que se caiga la tuerca del tornillo al soltarse de la rosca del tornillo. Indicación: Este modo de trabajo sólo puede activarse cuando la herramienta eléctrica está ajustada para la rotación a la izquierda. | Tamaño de los tornillos: M12
Autodesconexión (metal) (GDR 18V-215 y GDX 18V-285) | En el modo de trabajo autodesconexión (metal), la herramienta eléctrica se detiene automáticamente en cuanto aumenta el par de giro y se inicia la función de impactoA). Este modo de trabajo evita que el tornillo se apriete demasiado. Indicación: El resultado puede variar según el material, los tornillos y la fuerza ejercida por el usuario. Realice una prueba antes de trabajar en la pieza de trabajo propiamente tal. | Material: metal (2 mm) Tornillo autocortante: 4,2 x 25 mm
Autodesaceleración (madera) (GDR 18V-215) | En el modo de trabajo autodesaceleración (madera), la herramienta eléctrica reduce la velocidad al apretar (mecanismo de impacto en acción)A). Este modo de trabajo evita que el tornillo se apriete demasiado, ya que el usuario tiene tiempo suficiente para soltar el interruptor de conexión/desconexión (9). Indicación: En el modo de trabajo autodesaceleración (madera) no es posible preseleccionar el número de revoluciones. Indicación: Si se utilizan tornillos con una longitud < 50 mm en el modo de trabajo autodesaceleración (madera) y no se detecta ningún impacto, es posible que la herramienta eléctrica no pueda reducir el número de revoluciones a tiempo. | Material: madera Tornillo para madera: 5 x 50 mm

A)

  Los modos de trabajo de autodesconexión (metal) y autodesaceleración (madera) sólo pueden activarse cuando el interruptor de conexión/desconexión (9) está totalmente presionado y los tornillos se atornillan por completo.