# Sätt in insatsverktyg (se bilder A–B)

##

## GDR 18V-215:

OBSERVERA: beroende på artikelnummer kan endast vissa typer av bits användas (se tabellen nedan).

GDR 18V-215: | ‎3 601 JN2 020 ‎3 601 JN2 0E0 ‎3 601 JN2 040 | ‎3 601 JN2 0L0 ‎3 601 JN2 050
Single end-bit | 9,5 mm | 9,5 mm 14 mm
Double end-bit | 9,8 mm | 9,8 mm 17 mm

Dra låshylsan (2) framåt, för in insatsverktyget i verktygsupptagningen (1) och släpp låshylsan (2) igen för att arretera insatsverktyget.

Skruvbits (13) kan användas i kombination med en universalhållare med kulspärr (12).

##

- Beakta anvisningarna för säker användning av insatsverktyg. Vissa insatsverktyg är inte lämpliga för elverktyg på grund av högt vridmoment.

- Kontrollera efter insättning att insatsverktyget sitter stadigt i verktygsfästet. Om insatsverktyget inte är stadigt kopplat till verktygsfästet kan det lossna och röra sig okontrollerat.

OBSERVERA: beroende på artikelnummer kan endast vissa typer av bits användas (se tabellen nedan).

GDX 18V-285: | ‎3 601 JN2 120 ‎3 601 JN2 1E0 | ‎3 601 JN2 1L0 ‎3 601 JN2 150
Single end-bit | 9,5 mm | 9,5 mm 14 mm
Double end-bit | 9,8 mm | 9,8 mm 17 mm

Skjut insatsverktyget (14) på fyrkanten på verktygsfästet (1).

Beroende på system sitter insatsverktyget (14) med spel på verktygsfästet (1); funktionen/säkerheten påverkas inte av spelet.

##

Dra spärrhylsan (2) framåt och ta bort insatsverktyget.