# Техникалық деректер

Аккумуляторлық қағатын бұрауыш |  | GDR 18V-215 | GDX 18V-285
--- | --- | --- | ---
Өнім нөмірі |  | ‎3 601 JN2 0..‎ | ‎3 601 JN2 1..‎
Номиналды кернеу | В= | 18 | 18
Бос жүріс күйіндегі айналу жиілігі
1-реттеу | мин-1 | 2100A) | 2000B)
2-реттеу | мин-1 | 3300A) | 2800B)
Соққы саны
1-реттеу | мин-1 | 3000A) | 3000B)
2-реттеу | мин-1 | 3800A) | 3600B)
Макс. тарту моменті | Нм | 215A) | 285B)
Макс. босату моменті | Нм | – | 500B)
Машиналық бұранда диаметрі | мм | M6–M16 | M8–M18
Құрал бекіткіші |  | ¼" ішкі алты қыр | ½" сыртқы квадрат ¼" ішкі алты қыр
СалмағыC) | кг | 1,4–2,4 | 1,5–2,5
Зарядтау кезіндегі ұсынылатын қоршаған орта температурасы | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Жұмыс кезіндегіD) және сақтау кезіндегі рұқсат етілген қоршаған орта температурасы | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Ұсынылатын аккумуляторлар |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Ұсынылатын зарядтағыш құрылғылар |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  20−25 °C температурасында GBA 18V 4.0Ah аккумуляторымен өлшенеді.

B)

  20–25°C температурасында аккумулятормен өлшенеді ProCORE18V 12.0Ah

C)

  пайдаланған аккумуляторға байланысты

D)

  температура < 0 °C болғанда жұмыс күші шектелген көлемде болады

Мәндер өнімге байланысты өзгешеленуі мүмкін, сондай-ақ пайдалану және қоршаған орта шарттарына бағынуы мүмкін. Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша қараңыз: www.bosch-professional.com/wac.