# Технические данные

Аккумуляторный шуруповерт ударного действия |  | GDR 18V-215 | GDX 18V-285
--- | --- | --- | ---
Артикул |  | ‎3 601 JN2 0..‎ | ‎3 601 JN2 1..‎
Номинальное напряжение | В= | 18 | 18
Число оборотов холостого хода
Настройка 1 | об/мин | 2100A) | 2000B)
Настройка 2 | об/мин | 3300A) | 2800B)
Частота ударов
Настройка 1 | уд./мин | 3000A) | 3000B)
Настройка 2 | уд./мин | 3800A) | 3600B)
Макс. момент затяжки | Нм | 215A) | 285B)
Макс. момент отвинчивания | Нм | – | 500B)
Диаметр шурупов с метрической резьбой | мм | M6–M16 | M8–M18
Патрон для инструмента |  | Внутренний шестигранник ¼" | Наружный четырехгранник ½" Внутренний шестигранник ¼"
ВесC) | кг | 1,4–2,4 | 1,5–2,5
Рекомендуемая температура окружающей среды при зарядке | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Допустимая температура окружающей среды при эксплуатацииD) и хранении | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Рекомендуемые аккумуляторы |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Рекомендуемые зарядные устройства |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Измерения при 20−25 °C с аккумулятором GBA 18V 4.0Ah.

B)

  измерения при 20–25 °C с аккумулятором ProCORE18V 12.0Ah

C)

  в зависимости от используемой аккумуляторной батареи

D)

  ограниченная мощность при температуре < 0 °C

Значения могут варьироваться в зависимости от инструмента, способа применения и условий окружающей среды. Более подробная информация представлена на сайте www.bosch-professional.com/wac.