# Componentes ilustrados

A numeração dos componentes i‌lus‌tra‌dos refere‑se à apresentação da ferramenta elétrica na página de esquemas.

(1) | Encabadouro da ferramenta
(2) | Bucha de travamento
(3) | Luz de trabalho
(4) | Comutador do sentido de rotação
(5) | Suporte de fixação ao cinto
(6) | BateriaA)
(7) | Tecla de desbloqueio da bateriaA)
(8) | Interface de utilizador
(9) | Interruptor de ligar/desligar
(10) | Punho (superfície do punho isolada)
(11) | Ponta de aparafusar com travamento de esferaA)
(12) | Porta-bits universalA)
(13) | Ponta de aparafusarA)
(14) | Ferramenta de trabalho (p. ex. ponta de aparafusamento) (apenas para GDX 18V-285)A)

A)

  Este acessório não pertence ao volume de fornecimento.

## Interface de utilizador

(15) | Tecla de pré-seleção da velocidade de rotação
(16) | Indicação da pré-seleção da velocidade de rotação
(17) | Indicação modo Desaceleração automática (madeira) (apenas GDR 18V-215)
(18) | Indicação modo Desligar automático (metal)
(19) | Indicação modo Desligamento automático (ABR) (apenas GDX 18V-285)
(20) | Tecla Modo