# Izbor režima rada

Električni alat ima 2 definisana režima rada za svaki model:

GDR 18V-215: Automatsko usporavanje (drvo) i Automatsko isključivanje (metal)

GDX 18V-285: Automatsko isključivanje (ABR) i Automatsko isključivanje (metal)

Radi prebacivanja između režima rada pritisnite taster za režim rada (20).

Unapred definisani režim rada | Funkcija | Preporučena primena
--- | --- | ---
ABR (GDX 18V-285) | Automatsko isključivanje (ABR) je funkcija za otpuštanje navrtki: Električni alat se automatski isključuje, čim se navrtka zavrtnja otpusti. Automatsko isključivanje sprečava da navrtka zavrtnja spadne sa navoja zavrtnja prilikom odvrtanja. Napomena: Ovaj režim rada može da se aktivira samo kada je električni alat podešen na levi smer. | Veličina zavrtnja: M12
Automatsko isključivanje (metal) (GDR 18V-215 i GDX 18V-285) | U režimu rada Automatsko isključivanje (metal) zaustavlja električni alat čim obrtni momenat poraste i pokrene se funkcija udaranjaA). Ovaj režim rada sprečava prečvrsto zavrtanje zavrtnja. Napomena: U zavisnosti od materijala, zavrtanja i potrebne snage korisnika, rezultat može da se razlikuje. Pre svih radova na samom radnom komadu, uradite probni rad. | Materijal: metal (2 mm) Samorezni zavrtanj: 4,2 x 25 mm
Automatsko usporavanje (drvo) (GDR 18V-215) | U režimu rada Automatsko usporavanje (drvo) električni alat smanjuje broj obrtaja za pritezanje (udarni mehanizam radi)A). Ovaj režim rada sprečava prečvrsto zavrtanje zavrtnja, jer korisnik ima dovoljno vremena da pusti prekidač za uključivanje/isključivanje (9). Napomena: U režimu rada Automatsko usporavanje (drvo) izbor broja obrtaja nije moguć. Napomena: Ako u režimu rada Automatsko usporavanje (drvo) koristite zavrtnje dužine < 50 mm i ne prepozna se udarac, električni alat možda neće moći na vreme da smanji broj obrtaja. | Materijal: drvo Drveni zavrtanj: 5 x 50 mm

A)

  Režimi rada Automatsko isključivanje (metal) i Automatsko usporavanje (drvo) mogu da se aktiviraju samo kada je prekidač za uključivanje/isključivanje (9) potpuno pritisnut i kada su zavrtnji potpuno zavrnuti.