# Tehniskie dati

Akumulatora triecienskrūvgriezis |  | GDR 18V-215 | GDX 18V-285
--- | --- | --- | ---
Izstrādājuma numurs |  | ‎3 601 JN2 0..‎ | ‎3 601 JN2 1..‎
Nominālais spriegums | V= | 18 | 18
Apgriezienu skaits brīvgaitā
1. iestatījums | min-1 | 2100A) | 2000B)
2. iestatījums | min-1 | 3300A) | 2800B)
Triecienu biežums
1. iestatījums | min-1 | 3000A) | 3000B)
2. iestatījums | min-1 | 3800A) | 3600B)
Maks. pievilkšanas griezes moments | Nm | 215A) | 285B)
Maks. atskrūvēšanas moments | Nm | – | 500B)
Metriskās vītnes skrūves Ø | mm | M6–M16 | M8–M18
Darbinstrumenta stiprinājums |  | ¼" sešstūra ligzda | ½" ārēja kvadrāta ligzda ¼" sešstūra ligzda
SvarsC) | kg | 1,4–2,4 | 1,5–2,5
Ieteicamā apkārtējās vides temperatūra uzlādes laikā | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Pieļaujamā apkārtējās vides temperatūra darbības D) un glabāšanas laikā | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Ieteicamie akumulatori |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Ieteicamās uzlādes ierīces |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Mērījums 20−25 °C temperatūrā ar akumulatoru GBA 18V 4.0Ah.

B)

  Mērījums 20–25 °C temperatūrā ar akumulatoru ProCORE18V 12.0Ah

C)

  atkarībā no izmantotā akumulatora

D)

  ierobežota jauda pie temperatūras vērtībām < 0 °C

Vērtības var atšķirties atkarībā no konkrētā izstrādājuma un izmantošanas vai apkārtējās vides apstākļiem. Plašāku informāciju skatiet vietnē www.bosch-professional.com/wac.