# ضبط عدد اللفات مسبقًا

يمكن باستخدام زر الاختيار المسبق لعدد اللفات (15) اختيار عدد اللفات المطلوب بشكل مسبق على درجتين.

كرر الضغط على زر الاختيار المسبق لعدد اللفات (15) إلى أن يتم الإشارة إلى وضع الضبط المرغوب في مبين عدد اللفات (16). يتم تخزين وضع الضبط المختار.

يرتبط عدد اللفات الضروري بقطعة الشغل وظروف العمل ويمكن تقديره من خلال التجربة العملية.

بيانات الجدول التالي هي قيم يوصى بالالتزام بها.

| وضع الضبط الأساسي لعدد اللفات مع المستوى
--- | ---
1 | 2
[لفة/دقيقة] | [لفة/دقيقة]
عدد مستويات عدد اللفات |  |
2 (GDR 18V-215) | 0–2100‏ | 0–3300‏
2 (GDX 18V-285) | 0–2000‏ | 0–2800‏

يمكنك عن طريق زر الاختيار المسبق لعدد اللفات (15) الاختيار المسبق لعدد اللفات اللازم أثناء التشغيل أيضا.