# Preselezione del numero di giri

Con il tasto di preselezione del numero di giri (15) è possibile preselezionare il numero di giri necessario su 2 livelli.

Premere il tasto di preselezione del numero di giri (15) ripetutamente finché sull’indicatore del numero di giri (16) viene segnalata l’impostazione desiderata. L’impostazione selezionata verrà memorizzata.

La velocità necessaria dipenderà dal materiale e dalle condizioni di lavoro e si potrà determinare con una prova pratica.

Le indicazioni riportate nella seguente tabella sono valori consigliati.

| Impostazione base del numero di giri, al livello
--- | ---
1 | 2
[giri/min] | [giri/min]
Numero di livelli del numero di giri |  |
2 (GDR 18V-215) | 0–2100 | 0–3300
2 (GDX 18V-285) | 0–2000 | 0–2800

L’apposito tasto (15) consente di preselezionare il numero di giri dell’utensile anche durante il funzionamento.