# Технічні характеристики

Акумуляторний ударний гайкокрут |  | GDR 18V-215 | GDX 18V-285
--- | --- | --- | ---
Товарний номер |  | ‎3 601 JN2 0..‎ | ‎3 601 JN2 1..‎
Номінальна напруга | V= | 18 | 18
Частота обертання холостого ходу
Налаштування 1 | об/хв | 2100A) | 2000B)
Налаштування 2 | об/хв | 3300A) | 2800B)
Число ударів
Налаштування 1 | уд./хв | 3000A) | 3000B)
Налаштування 2 | уд./хв | 3800A) | 3600B)
макс. момент затягування | Нм | 215A) | 285B)
Макс. момент вигвинчування | Нм | – | 500B)
Ø машинних гвинтів | мм | M6–M16 | M8–M18
Патрон |  | Внутрішній шестигранник ¼" | Квадратний хвостовик ½" Внутрішній шестигранник ¼"
ВагаC) | кг | 1,4–2,4 | 1,5–2,5
Рекомендована температура навколишнього середовища при заряджанні | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Допустима температура навколишнього середовища при експлуатаціїD) і при зберіганні | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Рекомендовані акумуляторні батареї |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Рекомендовані зарядні пристрої |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Виміряно за температури 20−25 °C з акумулятором GBA 18V 4.0Ah.

B)

  виміряно за температури 20–25 °C з акумулятором ProCORE18V 12.0Ah

C)

  в залежності від використовуваної акумуляторної батареї

D)

  обмежена потужність за температури < 0 °C

Значення можуть відрізнятися залежно від виробу, умов застосування та довкілля. Детальнішу інформацію див. на www.bosch-professional.com/wac.