# Dados técnicos

Aparafusadora de percussão sem fio |  | GDR 18V-215 | GDX 18V-285
--- | --- | --- | ---
Número de produto |  | ‎3 601 JN2 0..‎ | ‎3 601 JN2 1..‎
Tensão nominal | V= | 18 | 18
N.º de rotações em vazio
Ajuste 1 | r.p.m. | 2100A) | 2000B)
Ajuste 2 | r.p.m. | 3300A) | 2800B)
N.º de impactos
Ajuste 1 | i.p.m. | 3000A) | 3000B)
Ajuste 2 | i.p.m. | 3800A) | 3600B)
Binário de aperto máx. | Nm | 215A) | 285B)
Binário máx. de afrouxamento | Nm | – | 500B)
Ø parafusos comuns | mm | M6–M16 | M8–M18
Encabadouro da ferramenta |  | Sextavado interior ¼" | Sextavado exterior ½" Sextavado interior ¼"
PesoC) | kg | 1,4–2,4 | 1,5–2,5
Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Temperatura ambiente admissível em funcionamentoD) e durante o armazenamento | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Baterias recomendadas |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Carregadores recomendados |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Medido a 20–25 °C com bateria GBA 18V 4.0Ah.

B)

  medido a 20–25 °C com bateria ProCORE18V 12.0Ah

C)

  dependendo da bateria utilizada

D)

  potência limitada perante temperaturas < 0 °C

Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Para mais informações consulte www.bosch-professional.com/wac.