# In- och urkoppling

Tryck för start av elverktyget ned strömställaren Till/Från (9) och håll den nedtryckt.

Arbetsljuset (3) lyser vid lätt eller helt intryckt på-/av-strömbrytare (9) och gör det möjligt att belysa arbetsområdet vid ogynnsamma ljusförhållanden.

För att stänga av elverktyget släpper du till-/frånbrytaren (9).

Arbetslampan (3) lyser i ca 15 sekunder efter att på-/av-strömbrytaren (9) släppts.