# Töörežiimi valimine

Elektrilisel tööriistal on 2 eelseadistatud töörežiimi mudeli kohta:

GDR 18V-215: Auto-aeglustamine (puit) ja auto-väljalülitamine (metall)

GDX 18V-285: automaatne väljalülitus (ABR) ja auto-väljalülitamine (metall)

Töörežiimide vahetamiseks vajutage režiiminuppu (20).

Eelmääratletud töörežiim | Funktsioon | Soovitatav kasutus
--- | --- | ---
ABR (GDX 18V-285) | Automaatne väljalülitus (ABR) on mutrite lahtipäästmisel kasutatav funktsioon: elektriline tööriist lülitub pärast poldimutri lahtipäästmist automaatselt välja. Automaatne väljalülitus takistab poldimutri mahakukkumist keermelt lahtipäästmisel. Juhis: seda töörežiimi saab aktiveerida ainult siis, kui elektriline tööriist on seatud vastupäeva pöörlema. | Kruvisuurus: M12
Auto-väljalülitamine (metall) (GDR 18V-215 ja GDX 18V-285) | Töörežiimis auto-väljalülitamine (metall) peatub elektriline tööriist automaatselt, kui pöördemoment suureneb ja löömisfunktsioon rakendubA). See töörežiim takistab kruvi liiga tugevat pingutamist. Juhis: olenevalt materjalist, kruvidest ja kasutaja jõu rakendamisest võib tulemus varieeruda. Tehke enne kõiki tegelikul töödeldaval detailil tehtavaid töid proovikäitus. | Materjal: metall (2 mm) Isekeermestav kruvi: 4,2 × 25 mm
Auto-aeglustamine (puit) (GDR 18V-215) | Töörežiimis auto-aeglustamine (puit) vähendab elektriline tööriist pingutamisel pöörlemiskiirust (löögimehhanism töötab)A). See töörežiim takistab kruvi liiga tugevat pingutamist, kuna kasutajal on piisavalt aega sisse-/väljalüliti (9) lahtilaskmiseks. Juhis: töörežiimis auto-aeglustamine (puit) ei ole pöörlemiskiiruse eelvalik võimalik. Juhis: kui töörežiimis auto-aeglustamine (puit) kasutatakse kruve pikkusega < 50 mm ja lööki ei tuvastata, on võimalik, et elektriline tööriist ei saa pöörlemiskiirust õigeaegselt vähendada. | Materjal: puit Puidukruvi: 5 × 50 mm

A)

  Töörežiime auto-väljalülitamine (metall) ja auto-aeglustamine (puit) saab aktiveerida ainult siis, kui sisse-/väljalüliti (9) on täielikult alla vajutatud ja kruvid täiesti sisse keeratakse.