# Вибір режиму роботи

Електроінструмент має 2 попередньо визначені режими роботи для кожної моделі:

GDR 18V-215: Автоматичне вповільнення (дерево) та автоматичне вимкнення (метал)

GDX 18V-285: Автоматичне вимкнення (ABR) та автоматичне вимкнення (метал)

Для перемикання між режимами роботи натисніть кнопку режиму (20).

Попередньо встановлений режим роботи | Функція | Рекомендоване застосування
--- | --- | ---
ABR (GDX 18V-285) | Автоматичне вимкнення (ABR) – це функція для відкручування гайок: електроінструмент автоматично вимикається після відкручування гайки. Автоматичне вимкнення запобігає падінню гвинтової гайки з різьби під час відкручування. Вказівка: Цей робочий режим можна активувати лише тоді, коли електроінструмент налаштований на обертання проти годинникової стрілки. | Розмір гвинта: M12
Автоматичне вимкнення (метал) (GDR 18V-215 і GDX 18V-285) | У режимі автоматичного вимкнення (метал) електроінструмент автоматично зупиняється, як тільки збільшується обертальний момент і запускається функція ударуA). Такий режим роботи запобігає надмірному затягуванню гвинта. Вказівка: Результат може відрізнятися залежно від матеріалу, гвинтів і зусилля, необхідного користувачеві. Проведіть пробний запуск перед початком роботи на реальній заготовці. | Матеріал: метал (2 мм) Саморіз: 4,2 x 25 мм
Автоматичне вповільнення (дерево) (GDR 18V-215) | У режимі автоматичного вповільнення (дерево) електроінструмент знижує швидкість під час затягування (ударний механізм у дії)A). Цей режим роботи запобігає надмірному затягуванню гвинта, оскільки користувач має достатньо часу, щоб відпустити вимикач (9). Вказівка: Попередній вибір швидкості неможливий у режимі роботи Автоматичне вповільнення (дерево). Вказівка: Якщо в режимі автоматичного вповільнення (дерево) використовуються гвинти довжиною < 50 мм і не розпізнано удар, електроінструмент може не встигнути вчасно знизити швидкість обертання. | Матеріал: дерево Гвинт по дереву: 5 x 50 мм

A)

  Режими автоматичного вимкнення (метал) та автоматичного вповільнення (дерево) можна активувати лише тоді, коли вимикач (9) повністю натиснутий, а гвинти повністю закручені.