# 裝入嵌件工具（請參考圖 A–B）

##

## GDR 18V-215:

提示：視產品機號而定，僅可裝入特定種類的鑽頭（詳見下表）。

GDR 18V-215： | ‎3 601 JN2 020 ‎3 601 JN2 0E0 ‎3 601 JN2 040 | ‎3 601 JN2 0L0 ‎3 601 JN2 050
單端鑽頭 | 9.5 mm | 9.5 mm 14 mm
雙端鑽頭 | 9.8 mm | 9.8 mm 17 mm

將鎖定套筒 (2) 往前拉，將嵌件工具往工具夾頭 (1) 推入到底，然後放開鎖定套筒 (2) 即可固定住嵌件工具。

若是螺絲起子工具頭 (13)，需藉由具有滾珠制動設計的工具頭通用夾持器 (12) 轉接。

##

- 請遵照嵌件工具的安全使用指示。 有些嵌件工具會因高度扭力而不適用本電動工具。

- 裝入嵌件工具時務必要確認它是否牢牢地固定在工具夾頭上。如果嵌件工具未牢牢地套在夾頭內，便容易從接頭上鬆脫，並產生操作者無法控制機器的情況。

提示：視產品機號而定，僅可裝入特定種類的鑽頭（詳見下表）。

GDX 18V-285： | ‎3 601 JN2 120 ‎3 601 JN2 1E0 | ‎3 601 JN2 1L0 ‎3 601 JN2 150
單端鑽頭 | 9.5 mm | 9.5 mm 14 mm
雙端鑽頭 | 9.8 mm | 9.8 mm 17 mm

請將嵌件工具 (14) 推至工具夾頭 (1) 的方形接頭上。

視系統而定，嵌件工具 (14) 裝到工具夾頭 (1) 上後，也許仍會有些間隙；但這並不影響功能運作或工具機的安全性。

##

將鎖定套筒 (2) 往前拉，取出嵌件工具。