# Arbeitsmodus wählen

Das Elektrowerkzeug verfügt über 2 vordefinierte Arbeitsmodi pro Modell:

GDR 18V-215: Auto-Verlangsamen (Holz) und Auto-Abschalten (Metall)

GDX 18V-285: Automatische Abschaltung (ABR) und Auto-Abschalten (Metall)

Um zwischen den Arbeitsmodi zu wechseln, drücken Sie die Taste Modus (20).

Vordefinierter Arbeitsmodus | Funktion | Empfohlene Anwendung
--- | --- | ---
ABR (GDX 18V-285) | Die Automatische Abschaltung (ABR) ist eine Funktion für das Lösen von Muttern: Das Elektrowerkzeug schaltet automatisch ab, wenn die Schraubenmutter gelöst ist. Die automatische Abschaltung verhindert, dass die Schraubenmutter beim Lösen vom Schraubengewinde herunterfällt. Hinweis: Dieser Arbeitsmodus kann nur aktiviert werden, wenn das Elektrowerkzeug in Linkslauf gesetzt ist. | Schraubengröße: M12
Auto-Abschalten (Metall) (GDR 18V-215 und GDX 18V-285) | Im Arbeitmodus Auto-Abschalten (Metall) stoppt das Elektrowerkzeug automatisch, sobald das Drehmoment ansteigt und die Schlagfunktion einsetztA). Dieser Arbeitsmodus verhindert ein zu festes Anziehen der Schraube. Hinweis: Je nach Material, Schrauben und Kraftaufwand des Anwenders kann das Ergebnis variieren. Führen Sie vor allen Arbeiten am eigentlichen Werkstück einen Probelauf durch. | Material: Metall (2 mm) Selbstschneidende Schraube: 4,2 x 25 mm
Auto-Verlangsamen (Holz) (GDR 18V-215) | Im Arbeitmodus Auto-Verlangsamen (Holz) reduziert das Elektrowerkzeug die Drehzahl beim Festziehen (Schlagwerk in Aktion)A). Dieser Arbeitsmodus verhindert ein zu festes Anziehen der Schraube, da der Anwender genügend Zeit hat, den Ein-/Ausschalter (9) loszulassen. Hinweis: Im Arbeitmodus Auto-Verlangsamen (Holz) ist die Drehzahlvorwahl nicht möglich. Hinweis: Werden im Arbeitmodus Auto-Verlangsamen (Holz) Schrauben mit einer Länge < 50 mm verwendet und wird kein Schlag erkannt, ist es möglich, dass das Elektrowerkzeug die Drehzahl nicht rechtzeitig verringern kann. | Material: Holz Holzschraube: 5 x 50 mm

A)

  Die Arbeitsmodi Auto-Abschalten (Metall) und Auto-Verlangsamen (Holz) können nur aktiviert werden, wenn der Ein-/Ausschalter (9) vollständig durchgedrückt ist und die Schrauben komplett eingeschraubt werden.