# Tekniske data

Akku-slagboremaskine |  | GDR 18V-215 | GDX 18V-285
--- | --- | --- | ---
Varenummer |  | ‎3 601 JN2 0..‎ | ‎3 601 JN2 1..‎
Nominel spænding | V= | 18 | 18
Omdrejningstal
Indstilling 1 | o/min | 2100A) | 2000B)
Indstilling 2 | o/min | 3300A) | 2800B)
Slagtal
Indstilling 1 | slag/min | 3000A) | 3000B)
Indstilling 2 | slag/min | 3800A) | 3600B)
maks. tilspændingsmoment | Nm | 215A) | 285B)
Maks. løsnemoment | Nm | – | 500B)
Maskinskrue-Ø | mm | M6-M16 | M8-M18
Værktøjsholder |  | ¼" indvendig sekskant | ½" udvendig firkant ¼" indvendig sekskant
VægtC) | kg | 1,4-2,4 | 1,5-2,5
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftD) og ved opbevaring | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Anbefalede akkuer |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Anbefalede ladere |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Målt ved 20−25 °C med akku GBA 18V 4.0Ah.

B)

  målt ved 20−25 °C med akku ProCORE18V 12.0Ah

C)

  afhængigt af den anvendte akku

D)

  begrænset ydelse ved temperaturer < 0 °C

Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.