# تركيب عدة الشغل (انظر الصور A – B)

##

## GDR 18V-215:

إرشاد: بحسب رقم الصنف يمكن فقط استخدام أنواع معينة من اللقم (انظر الجدول التالي).

GDR 18V-215: | ‎3 601 JN2 020 ‎3 601 JN2 0E0 ‎3 601 JN2 040 | ‎3 601 JN2 0L0 ‎3 601 JN2 050
لقمة أحادية الطرف | 9,5 مم | 9,5 مم 14 مم
لقمة مزدوجة الطرف | 9,8 مم | 9,8 مم 17 مم

اسحب لبيسة الإقفال (2) إلى الأمام، وأدخل عدة الشغل في حاضن العدة حتى المصد (1) ثم اترك لبيسة الإقفال (2) مرة أخرى لتثبيت عدة الشغل.

يمكنك أن تضع لقم ربط اللوالب (13) من خلال حامل اللقم العام مع التعشيق الكروي (12).

##

- احرص على مراعاة الإرشاد المتعلق بالاستخدام الآمن لعدد الشغل. بعض عدد الشغل غير مناسبة للعدة الكهربائية بسبب عزم الدوران العالي.

- احرص علی ارتكاز عدة الشغل علی حاضن العدة بأمان أثناء تركيبها. إن لم يتم ربط عدة الشغل بحاضن العدة بإحكام، فقد تعود وتنحل عنه ولن يعد بالإمكان التحكم بها.

إرشاد: بحسب رقم الصنف يمكن فقط استخدام أنواع معينة من اللقم (انظر الجدول التالي).

GDX 18V-285: | ‎3 601 JN2 120 ‎3 601 JN2 1E0 | ‎3 601 JN2 1L0 ‎3 601 JN2 150
لقمة أحادية الطرف | 9,5 مم | 9,5 مم 14 مم
لقمة مزدوجة الطرف | 9,8 مم | 9,8 مم 17 مم

ادفع عدة الشغل (14) علی المحور الرباعي الحواف لحاضن العدة (1).

يتطلب النظام ارتكاز عدة الشغل (14) علی حاضن العدة (1)، مع وجود قدر من الخلوص، لا يؤثر ذلك علی الوظيفة/الأمان.

##

اسحب لبيسة الإقفال (2) إلى الأمام واخلع عدة الشغل.