# Technische Daten

Akku-Schlagschrauber |  | GDR 18V-215 | GDX 18V-285
--- | --- | --- | ---
Sachnummer |  | ‎3 601 JN2 0..‎ | ‎3 601 JN2 1..‎
Nennspannung | V= | 18 | 18
Leerlaufdrehzahl
Einstellung 1 | min-1 | 2100A) | 2000B)
Einstellung 2 | min-1 | 3300A) | 2800B)
Schlagzahl
Einstellung 1 | min-1 | 3000A) | 3000B)
Einstellung 2 | min-1 | 3800A) | 3600B)
max. Anzugsdrehmoment | Nm | 215A) | 285B)
max. Lösemoment | Nm | – | 500B)
Maschinenschrauben-Ø | mm | M6–M16 | M8–M18
Werkzeugaufnahme |  | ¼" Innensechskant | ½" Außenvierkant ¼" Innensechskant
GewichtC) | kg | 1,4–2,4 | 1,5–2,5
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebD) und bei Lagerung | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
empfohlene Akkus |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
empfohlene Ladegeräte |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  gemessen bei 20–25 °C mit Akku GBA 18V 4.0Ah

B)

  gemessen bei 20–25 °C mit Akku ProCORE18V 12.0Ah

C)

  abhängig vom verwendeten Akku

D)

  eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C

Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.