# Sélection du mode de fonctionnement

Chaque modèle dispose de 2 modes de fonctionnement prédéfinis :

GDR 18V-215: Ralentissement automatique (bois) et Arrêt automatique (métal)

GDX 18V-285: Désactivation automatique (ABR) et Arrêt automatique (métal)

Pour commuter entre les deux modes, actionnez la touche Mode (20).

Mode de fonctionnement prédéfini | Fonction | Application recommandée
--- | --- | ---
ABR (GDX 18V-285) | La fonction Désactivation automatique (ABR) est très pratique lors du desserrage d’écrous : elle désactive automatiquement l’outil dès que l’écrou est desserré. La fonction ABR empêche que l’écrou tombe par terre lors de son desserrage. Remarque : Ce mode de fonctionnement n’est activable que quand l’outil électroportatif se trouve en rotation gauche. | Taille de vis : M12
Arrêt automatique (métal) (GDR 18V-215 et GDX 18V-285) | Dans le mode Arrêt automatique (métal), l’outil électroportatif s’arrête automatiquement dès que le couple augmente et qu’il commence à y avoir production d’impacts A). Ce mode de fonctionnement empêche un serrage excessif de la vis. Remarque : Le résultat peut varier en fonction du matériau, des vis utilisées et de l’effort exercé par l’utilisateur. Effectuez des essais avant de procéder au serrage sur la vraie pièce. | Matériau : métal (2 mm) Vis autotaraudeuse : 4,2 x 25 mm
Ralentissement automatique (bois) (GDR 18V-215) | Dans le mode Ralentissement automatique (bois), l’outil électroportatif réduit sa vitesse de rotation lors d’un serrage (mécanisme de percussion en action)A). Ce mode de fonctionnement empêche un serrage excessif de la vis car l’utilisateur a suffisamment de temps pour relâcher l’interrupteur Marche/Arrêt (9). Remarque : Dans le mode Ralentissement automatique (bois), une présélection de vitesse n’est pas possible. Remarque : Lorsque, pour des vis d’une longueur inférieure à 50 mm, il n’y a pas de détection d’impacts dans le mode Ralentissement automatique (bois), c’est que l’outil n’a peut-être pas le temps de réduire la vitesse de rotation. | Matériau : bois Vis à bois : 5 x 50 mm

A)

  Les modes Arrêt automatique (métal) et Ralentissement automatique (bois) ne peuvent être activés que quand l’interrupteur Marche/Arrêt (9) est actionné à fond et que les vis doivent être vissées complètement.