# Включение/выключение

Для включения электроинструмента нажмите на выключатель (9) и удерживайте его нажатым.

Подсветка (3) загорается при легком или полном нажатии на выключатель (9) и позволяет освещать рабочую зону при недостаточном общем освещении.

Для выключения электроинструмента отпустите выключатель (9).

Подсветка (3) продолжает гореть после отпускания выключателя (9) еще прим. 15 секунд.