# 작동 모드 선택

본 전동공구는 모델마다 두 가지 작동 모드가 사전 정의되어 있습니다:

GDR 18V-215: 자동 속도 늦추기 (목재) 및 자동 차단 (금속)

GDX 18V-285: 자동 볼트 낙하 방지(ABR) 및 자동 차단 (금속)

작동 모드 사이에서 전환하려면, 모드 버튼 (20) 을 누르십시오.

사전 정의된 작동 모드 | 기능 | 권장 작업 용도
--- | --- | ---
ABR(GDX 18V-285) | 자동 볼트 낙하 방지(ABR) 기능은 너트를 풀기 위한 기능으로, 스크류 너트가 풀려 있는 경우 전동공구를 자동으로 차단합니다. 자동 볼트 낙하 방지 기능은 스크류 나사산에서 스크류 너트가 풀리면서 떨어지지 않도록 해줍니다. 지침: 이 작동 모드는 전동공구가 역회전으로 설정되어 있는 경우에만 활성화할 수 있습니다. | 나사 크기: M12
자동 차단(금속) (GDR 18V-215 및 GDX 18V-285) | 자동 차단 (금속) 작동 모드에서 토크가 상승하고 타격 기능이 사용되는 즉시 전동공구는 작동을 멈춥니다A). 이 작동 모드는 나사가 너무 단단히 조여지는 것을 방지합니다. 지침: 소재, 나사 및 사용자가 가하는 힘에 따라 결과에 차이가 있을 수 있습니다. 해당 가공물에 작업을 시작하기 전에 항상 테스트 작업을 진행하십시오. | 소재: 금속(2 mm) 셀프 태핑 나사: 4.2 x 25 mm
자동 속도 늦추기(목재)(GDR 18V-215) | 자동 속도 늦추기 (목재) 작동 모드는 조이는 작업(타격 작동) 시 전동공구가 회전속도를 낮춥니다A). 이 작동 모드는 사용자가 전원 스위치 (9) 에서 손을 떼는 시간이 충분히 있기 때문에 나사가 과도하게 조여지는 것을 방지합니다. 지침: 자동 속도 늦추기 (목재) 작동 모드에서 회전속도 선택은 가능하지 않습니다. 지침: 자동 속도 늦추기 (목재) 작동 모드에서 길이가 50 mm 미만인 나사를 사용하고 타격이 감지되지 않으면, 전동공구가 적시에 회전속도를 줄이지 못할 수 있습니다. | 소재: 목재 목재 나사: 5 x 50 mm

A)

  자동 차단 (금속) 및 자동 속도 늦추기 (목재) 작동 모드는 전원 스위치 (9) 가 끝까지 눌리고 나사가 완전히 체결된 경우에만 활성화할 수 있습니다.