# ข้อมูลทางเทคนิค

ไขควงกระแทกไร้สาย |  | GDR 18V-215 | GDX 18V-285
--- | --- | --- | ---
หมายเลขสินค้า |  | ‎3 601 JN2 0..‎ | ‎3 601 JN2 1..‎
แรงดันไฟพิกัด | V= | 18 | 18
ความเร็วรอบเดินเครื่องเปล่า
การตั้งค่า 1 | นาที–1 | 2100A) | 2000B)
การตั้งค่า 2 | นาที–1 | 3300A) | 2800B)
อัตราการกระแทก
การตั้งค่า 1 | นาที–1 | 3000A) | 3000B)
การตั้งค่า 2 | นาที–1 | 3800A) | 3600B)
แรงบิดในการขันสูงสุด | นิวตันเมตร | 215A) | 285B)
แรงคลายสูงสุด | นิวตันเมตร | – | 500B)
Ø น็อตเกลียว | มม. | M6–M16 | M8–M18
ตัวจับยึดเครื่องมือ |  | เบ้าหกเหลี่ยม ¼ นิ้ว | หัวสี่เหลี่ยม ½ นิ้ว เบ้าหกเหลี่ยม ¼ นิ้ว
น้ำหนักC) | กก. | 1.4–2.4 | 1.5–2.5
อุณหภูมิโดยรอบที่แนะนำเมื่อชาร์จ | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาตเมื่อใช้งานD) และเมื่อจัดเก็บ | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ที่แนะนำ |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
เครื่องชาร์จที่แนะนำ |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  ดำเนินการวัด ณ อุณหภูมิ 20–25 °C พร้อมแบตเตอรี่ GBA 18V 4.0Ah

B)

  ดำเนินการวัด ณ อุณหภูมิ 20–25 °C พร้อมแบตเตอรี่ ProCORE18V 12.0Ah

C)

  ขึ้นอยู่กับ‌แบตเตอรี่‌แพ็ค‌ที่ใช้

D)

  สมรรถภาพจะน้อยลงที่อุณหภูมิ < 0 °C

ค่าอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านการใช้งานและสภาพแวดล้อม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.bosch-professional.com/wac