# Darbinstrumenta iestiprināšana (skatiet attēlus A–B)

##

## GDR 18V-215:

NORĀDE: atkarībā no izstrādājuma numura var ievietot tikai noteiktus uzgaļu veidus (skatīt tālāk esošo tabulu ).

GDR 18V-215: | ‎3 601 JN2 020 ‎3 601 JN2 0E0 ‎3 601 JN2 040 | ‎3 601 JN2 0L0 ‎3 601 JN2 050
Viena gala uzgalis | 9,5 mm | 9,5 mm 14 mm
Divu galu uzgalis | 9,8 mm | 9,8 mm 17 mm

Pavelciet uz priekšu fiksējošo uzmavu (2), līdz galam iebīdiet nomaināmo darbinstrumentu turētājā (1) un tad atlaidiet fiksējošo uzmavu (2), ļaujot darbinstrumentam fiksēties turētājā.

Skrūvgriežu uzgaļus (13) var ie‌stip‌ri‌nāt, izmantojot universālo turētāju ar lodītes fiksatoru (12).

##

- Ievērojiet norādes par nomaināmo darbinstrumentu drošu lietošanu. Daži nomaināmie darbinstrumenti augstā apgriezienu skaita dēļ nav piemēroti lietošanai ar elektroinstrumentu.

- Iestiprinot darbinstrumentu, sekojiet, lai tas droši ievietotos darbinstrumenta turētājā. Ja darb‌in‌struments nav stingri iestiprināts, tas var izkrist no stiprinājuma un kļūt nekontrolē‌jams.

NORĀDE: atkarībā no izstrādājuma numura var ievietot tikai noteiktus uzgaļu veidus (skatīt tālāk esošo tabulu ).

GDX 18V-285: | ‎3 601 JN2 120 ‎3 601 JN2 1E0 | ‎3 601 JN2 1L0 ‎3 601 JN2 150
Viena gala uzgalis | 9,5 mm | 9,5 mm 14 mm
Divu galu uzgalis | 9,8 mm | 9,8 mm 17 mm

Uzbīdiet nomaināmo darbinstrumentu (14) uz instrumenta turētāja (1) četrstūra kāta.

Stiprinājuma sistēmas īpatnība: darbinstruments (14) nostiprinās uz instrumenta turētāja (1) ar nelielu brīvkustību, taču tas neiespaido elektroinstrumenta darbību/darba drošību.

##

Pavelciet uz priekšu fiksējošo uzmavu (2) un izņemiet dzrbinstrumentu.