# Informacije o buci i vibracijama

Emisijske vrijednosti buke utvrđene sukladno EN 62841-2-2.

## GDR 18V-215:

Razina buke električnog alata prema ocjeni A iznosi obično: razina zvučnog tlaka 100 dB(A); razina zvučne snage 108 dB(A). Nesigurnost K = 3 dB.

Nosite zaštitu za uši!

## GDX 18V-285:

Razina buke električnog alata prema ocjeni A iznosi obično: razina zvučnog tlaka 99 dB(A); razina zvučne snage 107 dB(A). Nesigurnost K = 3 dB.

Nosite zaštitu za uši!

Ukupne vrijednosti vibracija ah (vektorski zbroj tri pravca) i nesigurnost K utvrđene u skladu s normom EN 62841-2-2:

## GDR 18V-215:

Stezanje vijaka i matica maksimalno dopuštene veličine: ah = 21,3 m/s2, K = 1,6 m/s2

## GDX 18V-285:

Stezanje vijaka i matica maksimalno dopuštene veličine: ah = 15,8 m/s2, K = 1,5 m/s2

Razina titranja koja je navedena u ovim uputama i emisijska vrijednost buke izmjerene su sukladno normiranom postupku mjerenja te se mogu koristiti za međusobnu usporedbu električnih alata. Primjerene su i za privremenu procjenu emisije titranja i buke.

Navedena razina titranja i emisijska vrijednost buke predstavljaju glavne primjene električnog alata. Ako se ustvari elek‌trični alat koristi za druge primjene s radnim alatima koji odstupaju od navedenih ili se nedo‌voljno održavaju, razina titranja i emisijska vrijednost buke mogu odstupati. Na taj se način može osjetno povećati emisija titranja i buke tijekom čitavog vremenskog perioda rada.

Za točnu procjenu emisija titranja i buke trebaju se uzeti u obzir i vremena, tijekom kojih je alat bio isključen ili je radio, ali se zapravo nije koristio. Na taj se način može osjetno smanjiti emisija titranja i buke tijekom čitavog vre‌menskog perioda rada.

Odredite dodatne sigurnosne mjere za zaštitu korisnika prije djelovanja titranja kao npr.: održa‌vanje električnog alata i nastavaka, održavanje toplih ruku, organizacija tokova rada.