# Ucun takılması (bkz. resimA–B)

##

## GDR 18V-215:

NOT: Malzeme numarasına bağlı olarak, yalnızca belirli türde uçlar kullanılabilir (aşağıdaki tabloya bakın).

GDR 18V-215: | ‎3 601 JN2 020 ‎3 601 JN2 0E0 ‎3 601 JN2 040 | ‎3 601 JN2 0L0 ‎3 601 JN2 050
Single End uç | 9,5 mm | 9,5 mm 14 mm
Double End uç | 9,8 mm | 9,8 mm 17 mm

Kilitleme kovanını (2) öne doğru çekin, ucu sonuna kadar uç girişine (1) itin ve ucun kilitlenmesini sağlamak için kilitleme kovanını (2) tekrar bırakın.

Vidalama uçlarını (13) çok amaçlı vidalama ucu adaptörü (12) üzerinden takabilirsiniz.

##

- Uç takımlarının güvenli kullanımına ilişkin bilgileri dikkate alın. Bazı uç takımları, yüksek tork nedeniyle elektrikli el aletine uygun değildir.

- Bir uç takarken, ucun uç girişine sıkıca oturduğundan emin olun. Uç eğer uç girişine sıkıca bağlı değilse, tekrar gevşeyebilir ve artık kontrol edilemez.

NOT: Malzeme numarasına bağlı olarak, yalnızca belirli türde uçlar kullanılabilir (aşağıdaki tabloya bakın).

GDX 18V-285: | ‎3 601 JN2 120 ‎3 601 JN2 1E0 | ‎3 601 JN2 1L0 ‎3 601 JN2 150
Single End uç | 9,5 mm | 9,5 mm 14 mm
Double End uç | 9,8 mm | 9,8 mm 17 mm

Uç takımını (14) uç girişinin (1) dört köşesine yerleştirin.

Sistem gereği uç, (14) uç girişine (1) küçük bir boşlukla oturur; bunun fonksiyon/güvenlik üzerinde bir etkisi yoktur.

##

Kilitleme kovanını (2) öne doğru çekin ve ucu çıkarın.